2802 - ULL IKEA con NiceLabel

Link al progetto originale Messersì

ANALISI AgentStampa

AGENTPRINTMSI

Richieste che effettua ad AGENTSTAMPA:

1) recprint -> ottiene il rec da stampare e lo salva sul database
2) printRecFromId -> ottiene il rec da stampare tramite query a etichetw
3) stampamanu -> effettua la stampa

AGENTSTAMPA (/code/cpp/module/service/palctrl/stampa/agentstampa.cpp)

L'agente si occupa di eseguire la stampa di etichette IKEA. Puo' stampare in due modalita':

stampa automatica: richiesta dall'agente java

stampa manuale: richiesta dall'interfaccia

Il p.to 1) e 2) sono eseguiti attraverso la tell, rispettivamente:

request=stampaauto, p1=rec(codlotp), ritorna true se la stampa e' avvenuta correttamente

request=stampamanu, p1=rec(codart,peso,npz,yyww,codlotp,codsup,barcode,npzfmt), ove codart=codice articolo Ikea, peso=peso del bancale, npz=numero pezzi, yyww=anno/settimana, codlotp=codice lotto bancale; il nome del rec (rec.name=path_file) e' il path completo del file del layout da stampare; nel nume va indicato il numero di etichette da stampare

Il rec da utilizzare per la stampa manuale puo' essere richiesto all'agente stesso attraverso la ask con:

request=recprint, p1=rec(codart,peso,npz,codlotp,codsup), p2=path_del_file l'agente restituisce il rec con tutti i dati compilati

RECPRINT

if(smsg->request=="recprint"){ rv = recprint(IREC_GETVALUE(p1, "codart"), IREC_GETVALUE(p1, "codsup"), atof(IREC_GETVALUE(p1, "pesotot")), atof(IREC_GETVALUE(p1, "peso")), atoi(IREC_GETVALUE(p1, "npz")), IREC_GETVALUE(p1, "codlotp"), p2->value(), atoi(IREC_GETVALUE(p1, "xinterfa")), atoi(IREC_GETVALUE(p1, "yinterfa")), atof(IREC_GETVALUE(p1, "stackcap"))); }

P1(REC): codart, codsup, pesotot, peso, npz, codlotp, xinterfa, yinterfa, stackcap

P2 (String): layout

Ottiene il numeratore attraverso una getnume della tabella 'ikeapiano' sul campo 'codice' per ottenere un codice per il PIANO del pallet

Prepara un REC con i seguenti campi:

0, "codart"

1, "peso"

2, "npzfmt"

3, "yyww"

4, "codlotp"

5, "codsup"

6, "barcode"

7, "npz"

8, "idetic"

9, "layout"

10, "tm"

11, "pesotot"

12, "xinterfa"

13, "yinterfa"

14, "stackcap"

Popola il REC con i valori ottenuti da parametro. Aggiunge 'npzfmt' con il npz formattato a 3 cifre e 'yyww' basata sulla data odierna

Elabora il codice del piano nel seguente modo:

char copas[51]; int totlen=17; int bcforlen=m_bcforinfo->size(); char fmt[51]; sprintf(fmt, "%%0%dd", totlen-bcforlen); sprintf(copas, fmt, copa);

"identic" -> numeratore ottenuto nel punto 1

Prepara il codice a barre in questo modo:

sprintf(s, "%s%s", m_bcforinfo->value(), copas); dove 'm_bcforinfo' -> dato fisso del fornitore per il codice a barre EAN128

!!! FA UNA DOWNLOAD DEL REC SUL DATABASE !!!

Imposta il nome del REC con il valore del 'layout'

Ritorna il REC creato

RECPRINTFROMID

if(smsg->request=="recprintfromid"){ rv = recprintfromid(atoi(IREC_GETVALUE(p1, "idetic")), p2->value()); }

P1(REC): identic P2 (String): layout

Mi estraggo dal database una riga di etichetw tramite il codice di idetic ricevuto nel p1

Imposta il nome del REC con il layout ricevuto nel p2

Ritorna il REC creato

STAMPAMANU

if(smsg->request=="stampamanu"){ rv = excprint(p1, smsg->nume); }

Presente un #define che distingue le funzionalità della funzione excprint

IFDEF PRINT_CODESOFT:

Connesione con agentRemoteCS per stampa con codesoft

Richiesta del REC per la stampa all'agentRemoteCS

Popolazione del REC:

filename = nome del REC p1

codedb = p1["identic"]

qtalotti = nume ricevuto

qtacopie = "1" FISSO

printer = parametro agente m_printer

Richiesta di stampa inviata ad agentRemoteCS con request "print" passando il REC creato come parametro

Impostato un wait di 250 ms

Ritorna un booleano in base alla riuscita o meno della stampa

ELSE:

Apertura\scrittura del file con il nome del file uguale al nome del REC ricevuto nel p1

Determina la dimensione del file, aggiunge 512 byte per eventuali sostituzioni, e alloca un buffer per contenere i dati del file.

Legge il contenuto del file nel buffer e chiude il file.

Preparazione dei tag (5 tag)

Crea un oggetto CTag con un numero di tag pari al numero di campi di rp meno 2.

Imposta i tag e i valori corrispondenti ottenuti dai campi di rp.

Apre il file "/code/etichetta.txt" e scrive il contenuto del buffer su questo file

Crea un oggetto IConnSock e tenta di connettersi a un socket utilizzando m_port e m_ipaddr

Se la connessione ha successo, invia il contenuto del buffer n (nume ricevuto) volte, attendendo 200 millisecondi tra ogni invio.

Libera la memoria del buffer e dell'oggetto CTag.

Restituisce true se almeno un invio è avvenuto con successo, altrimenti false.