FGD Molding Trace

sono state create delle sottofasi rispetto il tipost 'P' dove viene calcolato l'OEE

l'agente è il meflow riceve dal telecontrol gli eventi che fanno avanzare i pezzi tra le sottofasi

il file delle query:

meflow su opearato e le sotto fasi per la CELL01

query