OEE Shift Manager Library

La ha l'obiettivo di gestire:

la registrazione del codice turno sui movimenti (tabella movimag)

restituire informazioni sul turno corrente, turno precedente, turno successivo e turno del tm richiesto

chiedere la registrazione dell'informazione sul turno all'agente DataOEE

AgentShiftStorage

Questo agente ha il compito di registrare il turno su una riga della tabella movimag, se gli viene richiesto tramite la tell save. La tell prende in ingresso il codice di movimag, il tm ed il codubi, fa una ask (time2shift) all'agente AgentShiftManager per ottenere il codice del turno; poi crea un rec(movimag.codice,codturno) e fa una download su movimag per registrare il codice del turno associato a quella riga.